--V1.12.9.7  20240801--
1、编译功能优化
2、全局变量表功能优化
3、输入小写指令报错问题处理
4、梯形图缩放功能优化

--V1.12.9.6  20240725--
1、编译功能优化
2、插件自动注册优化
3、VC3最多支持31个CANOPEN从站
4、监控表元件输入优化
5、轨迹监控软件不能监控自定义变量问题处理

--V1.12.9.5  20240717--
1、打开加密子程序优化
2、插件自动注册优化
3、ST语言元件小写导致元件浏览表不显示问题处理
4、梯形图界面缩放优化
5、结构体导入后不保存问题处理
6、功能块变量添加公有私有属性

--V1.12.9.4  20240710--
1、调用子程序编译异常问题处理
2、插件自动注册优化

--V1.12.9.3  20240704--
1、EtherCAT配置卡顿优化
2、新增字符串变量
3、ST语言上载异常问题处理
4、ST语言添加元件注释提示
5、插件自动注册优化
6、示波器功能优化
7、VC1元件保存范围检查
8、自定义变量地址分配优化

--V1.12.9.2  20240619--
1、VC3的CANOPEN的COB-ID为0x40000000时异常处理
2、编译单个文件时子程序数据未更新问题处理
3、管理员权限和自动注册插件优化

--V1.12.9.1  20240511--
1、EtherCAT扫描功能优化
2、安装包没有关联文件问题处理

--V1.12.9.0  20240508--
1、添加帮助手册
2、添加ZCP指令
3、示波器功能优化
4、全局变量表不能复制问题处理
5、ST语言功能优化
6、浮点数显示优化
7、自动注册XML插件和表格插件

--V1.12.8.7  20240318--
1、新增ST语言
2、离线仿真功能优化（支持ST语言）
3、上载失败问题处理
4、监控显示异常处理
5、梯形图功能块单个参数输入优化
6、添加浮点数小数位数设置
7、添加监控值16进制显示设置
8、添加梯形图功能块自动定义变量
9、添加子程序参数监控
10、全局变量表按元件分类
11、子程序重命名自动更新程序
12、添加批量修改元件功能
13、自动注册XML插件
14、耦合器界面优化
15、多USB通讯处理
16、查找元件优化
17、EtherCAT扫描优化

--V1.12.8.6  20230915--
1、FB功能块数据编译优化
2、FB功能块支持个数增加到10752个
3、导出HMI优化
4、以太网搜索功能优化
5、结构体数组ID问题处理
6、监控表添加读写所有元件功能
7、添加离线仿真功能
8、上载程序为梯形图处理
9、局部变量表添加导入导出处理
10、在线修改功能优化
11、耦合器配置界面优化
12、添加块注释的编译、下载和上载
13、元件注释优化
14、批量更新FB参数优化
15、EtherCAT扫描添加进度条
16、程序导出功能优化
17、程序转换出错提示
18、删除扩展模块配置异常处理
19、元件参数查找优化
20、EtherCAT从站添加版本号判断

--V1.12.8.5  20230804--
1、VC5切换回VC3编译闪退问题处理
2、清除掉电保持变量优化
3、FB编译优化(POU表大小超过256K)
4、注释显示优化
5、AD和DA耦合器界面优化
6、变量名不支持特殊符号(+、-)
7、FB编译数据优化
8、添加CAN站号、CAN波特率、IP地址、MAC地址显示
9、添加以太网搜索功能
10、添加PLC名称读写功能（最多24个字符）
11、添加扩展模块自动分配地址功能
12、掉电保持范围优化
13、切换工程为VC1S时扩展模块错误处理
14、FC函数导出HMI标签处理(无需导出)
15、EtherCAT扫描功能优化
16、PLC名称功能优化
17、新增多网卡通讯处理
18、新增VC-4AM扩展模块
19、新增IP地址冲突检测
20、显示IO扩展模块信息
21、中英文指令数据同步
22、HMI导出结构体优化

--V1.12.8.4  20230703--
1、FBFC局部变量个数优化

--V1.12.8.3  20230626--
1、自定义变量编译问题处理
2、符号显示问题处理

--V1.12.8.2  20230621--
1、MC指令问题处理
2、FB编译优化
3、Ethercat扫描功能优化
4、Canopen原点返回方式优化
5、D变址问题优化
6、新增HMI变量导出功能
7、MC_Move指令显示问题处理
8、顺序功能图编译优化
9、新增定时器指令
10、数组监控优化
11、POU表编译优化
12、元件注释快捷输入
13、变量定义数据类型不对和数值问题处理
14、添加局部变量上下移快捷键
15、添加批量更新参数功能
16、添加块注释优化

--V1.12.8.1  20230606--
1、EtherCAT功能优化
2、自定义变量不能修改为元件问题处理
3、梯形图高度优化
4、禁止上载优化
5、浮点数显示优化
6、功能块显示宽度优化
7、监控后提示变量未定义问题处理
8、梯形图和指针监控优化
9、中断子程序调用FB、FC处理
10、FB、FC最大支持64个IN、OUT、INOUT参数
11、EhterCAT复制粘贴和表格宽度优化
12、自定义变量大小检查，防止内存不足
13、FB、FC局部变量表排序优化
14、全局变量表和元件使用表显示不全处理
15、FB、FC输入提示优化
16、BOOL数组按16位对齐
17、自定义变量关联元件问题处理
18、指令输入和子程序调用添加智能匹配
19、EtherCAT插槽界面优化
20、FB、FC更新参数优化
21、新增系统变量
22、自定义变量问题处理
23、新增EtherCAT扫描功能
24、耦合器信息读取和显示
25、轴参数屏蔽耦合器
26、结构体数据监控优化
27、变量注释优化

--V1.12.7.3  20230424--
1、VC3的CANOPEN配置还原成旧界面
2、切换PLC类型处理
3、DBAND指令转换不了处理
4、指令输入列表取消长度限制
5、英文版双线圈编译闪退处理
6、变量名第一个字符为S转换出错处理

--V1.12.7.2  20230404--
1、新增R、W元件位操作
2、自定义变量地址分配优化
3、下载前清除通讯消息
4、梯形图转换问题处理

--V1.12.7.1  20230404--
1、更新VC5英文指令
2、梯形图单元格显示优化
3、监控表序列填充添加双字
4、EtherCAT最多支持72个从站，XML问题处理
5、POU表加密处理

--V1.12.7  20230321--
1、STRMOV指令错误问题处理
2、VC3的CANOPEN支持添加或删除只读SDO
3、子程序调用参数类型错误问题处理
4、新增自定义变量、FB功能块、FC函数
5、时序监控软件C元件值不对问题处理
6、扩展模块添加4PT2
7、元件内存表优化
8、所有系列PLC支持TPID、MAX等指令
9、上下载密码不对问题
10、浮点数监控优化
11、指令树添加检索功能
12、程序导入导出功能优化
13、程序加解密功能优化
14、上载程序名称乱码处理(绝大部分中文可以)
15、字符串指令小写问题处理
16、上载程序的数值不对问题处理
17、指针写入值错误处理
18、以太网下载程序不执行问题处理
19、SFC顺序功能图转换错误问题处理
20、取消子程序名称前缀，程序名称最多支持32个字符
21、EtherCAT配置的映射信息显示优化
22、程序加密优化

--V1.12.6  20230116--
1、变量未定义问题处理
2、Canopen添加轴参数
3、CSV支持导出ANSI和UTF-8两种格式
4、MSC指令检查X元件和C元件是否冲突
5、LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF、PLP、PLF指令支持变址
6、Ethercat槽配置ID不对问题处理
7、梯形图注释显示不全处理
8、VC3M添加以太网指令
9、Ethercat配置PDO勾选问题处理

--V1.12.4  20221222--
1、子程序名称过长闪退问题处理

--V1.12.3  20221215--
1.元件注释和故障信息更新
2.升级固件后等待时间优化
3.MC指令中间可以使用步进和FOR
4.元件使用表添加W元件
5.元件监控表16进制显示错误处理
6.D变址优化
7.追飞剪指令示意图传入监控参数
8.PLC信息屏蔽左扩展模块类型信息
9.VC5添加TCP和CANOPEN指令
10.监控功能优化
11.MC_MoveSuperImposed和MC_FollowVelocity显示成电平触发

--V1.12.2  20221130--
1.VC5图片优化
2.COM配置添加注释
3.4DA显示问题处理
4.元件内存表表位元件个数不为8的倍数处理
5.示波器显示优化
6.轴配置凸轮比改成浮点数
7.编译失败不下载
8.轨迹监控新增显示平面
9.VC5的D变址支持大于255
10.梯形图显示重叠处理
11.PLC信息8AD显示是电流还是电压

--V1.12.1  20221110--
1.修改编码为UNICODE，全球通用
2.上载闪退问题处理
3.添加D变址功能
4.编译闪退问题处理
5.Ethercat配置优化
6.VC1新增TPID指令向导
7.COM配置modbus重试次数改成3
8.全局变量表监控后不能编辑处理
9.梯形图最大行不对导致隐藏问题处理
10.扩展模块添加8AD和8TC
11.示波器功能优化
